Анализ вредных факторов влияющих на организм человека при работе электротехнологических установок
Е.Ю. Васинкина, К.Н. Огурцов.
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В статье проведен анализ влияние вредных факторов при работе с электротехнологическими установками на организм работника. Предложены меры для уменьшения травматизма на производстве.
Ключевые слова: индукционная установка, дуговая установка, печи сопротивления, установки спец нагрева, электротехнологические установки, электро безопасность.

ANALYSIS OF INFLUENCE OF HARMFUL FACTORS IN MAN AT WORK electrotechnological installations 
E.U. Vasinkina, K.N. Ogurtsov
Yuri Gagarin Saratov state technical university of Saratov.

Abstract. Analysis conducted impact of harmful factors at work with electro-technological installations on the body worker article. Measures are proposed to reduce injuries in the workplace.
Keywords: induction installation, electric arc installation, resistance furnace, installing special heating, installation electrotechnological, electrical safety.

В настоящее время руководство нашей страны поставило задачу увеличения импортозамещения продукции, развитие промышленности. Следовательно, остро стоит вопрос об увеличении объемов производства различной продукции. Многие виды технологических процессов производства требуют применения электротехнологических установок.
В электротехнологических установках электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии в технологических целях. При этом во время эксплуатации электротехнологических установок возникают опасные и вредные факторы, оказывающие негативное влияние на организм человека. Изучение влияния этих факторов и разработка мер  по их минимизации и устранению  является актуальной проблемой промышленности.
По данным социологического исследования выявлена следующая отраслевая структура занятости населения РФ [1]:
•	промышленность-20,4% 
•	сельское хозяйство-9,8%
•	лесное хозяйство-0,3%
•	строительство-8,8%
•	торговля и общественное питание-19,0%
•	жилищно-комунальное хозяйство-4,9%
•	здравоохранение и социальное обеспечение-6,6%
•	образование-7,9%
•	культура и искусство-1,8%
•	наука и научное обслуживание-3,5%
•	связь-1,4%
•	другие отрасли-15,6 
Таким образом в сфере промышленности занята большая часть населения страны, что составляет около 30,000,000 человек.
С позиции экологии и охраны труда одной из наиболее опасных сфер производства является электротермия, особенно литейное производство. При литье металлов под действием теплоты жидкого металла из формовочных смесей выделяются бензол, фенол, формальдегид и другие токсичные вещества. Их количество зависит от состава формовочных смесей, массы и способа получения отливки и других факторов. Наиболее крупными источниками пылевыделений и газовыделений в атмосферу в литейных цехах являются: вагранки, электродуговые и индукционные печи, участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов; участки выбивки и очистки литья. 
	В электротермии выделяют следующие классы электротермических установок:
•	индукционные установки;
•	дуговые установки (сварка);
•	печи сопротивления;
•	ВЧ и СВЧ установки;
•	установки спецнагрева (в том числе сварочные процессы).
Обслуживающий персонал индукционных установок различных типов на производстве подвергается воздействию электромагнитных полей, электрического тока, шума, тепла, пыли. Выше перечисленные факторы негативно влияют на человеческий организм, провоцируя заболевания органов дыхания, органов слуха, нервной системы, кожного покрова, сердечно сосудистой системы. 
Обслуживающий персонал, дуговых установок выполняя свои профессиональные обязанности, подвергается воздействию повышенной температуры воздуха, яркого света, вредных газов в процессе работы, электрического тока; вибрации, шума, длительное воздействие которого может вызвать понижение чувствительности слуха.
	Обслуживающий персонал печей сопротивления в процессе работы подвергается воздействию следующих негативных факторов: тепловой энергии, электрического тока, вибрации, которая в свою очередь, при длительном воздействии в производственных условиях, вызывает в организме сложный комплекс изменений (главным образом в нервной и сосудистой, опорнодвигательной, системах) и определяет вибрирующую болезнь, степень негативного влияния зависит от положения тела работника в пространстве. Очень вредное влияние оказывает вертикальная вибрация (в положение стоя).
	Обслуживающий персонал установок спец нагрева на производстве также подвергается воздействию опасных факторов. Одним из самых распространенных заболеваний работника является ожог глаз - электрофотоофтальмия. Электрофотоофтальмия возникает вследствие воздействия ультрафиолетового излучения, а ожоги глаз вследствие проведения сварных работ могут быть не только световыми, но и термическими, химическими.Тем не менее, наиболее часто встречается именно световой ожог глаз, и его относят к профессиональным заболеваниям работников промышленности на установках спец нагрева. Работая на установках спец нагрева, рабочие производства также подвергаются влиянию пыли (пылевой бронхит,пневмокониоз), электрического тока, действие которого на живую ткань носит своеобразный и разносторонний характер. 
У сварщиков могут пострадать легкие, это связано как с химическими, так и с физическими воздействиями на рабочего во время сварочного процесса. Возникает и развивается патология дыхательных путей и легких.
Так же к негативным воздействиям относятся электромагнитное излучение высокочастотных и сверхвысокочастотных установок.
Общим для любого вида электротехнологического оборудования является обеспечение электробезопасности.
Действие электрического тока на живую ткань носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический ток, производит термическое, биолитическое и электролитическое действие. Термическое действие заключается в возникновении ожогов, нагрева кровеносных сосудов до высокой температуры, нервов сердца, мозга и других органов, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что вызывает значительные нарушения ее физико-химического состава.
Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а так же нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и теснейшим образом связанных с его жизненными функциями.
Итак, рассмотрев вредные и опасные факторы при работе электротехнологических установок, можно выделить следующую классификацию заболеваний характерных при работе с электротермическими установками:
•	Заболевания органов дыхания;
•	Заболевания уха;
•	Заболевания костно-мышечной системы;
•	Заболевания нервной системы;
•	Заболевания кожи и придатков;
•	Заболевания системы кровообращения(сердечно - сосудистая система);
•	Заболевания глаз;
•	Заболевания эндокринной системы.
По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 0,011-0,012 % населения получают профессиональные заболевания от неудовлетворительной условии труда на производстве [2].

Таблица 1
Статистика смертности в России
Ранг	Фактор	Причина смертности	Число случаев, тысяч в год	
1	Опасные условия труда на производстве и химическое загрязнение воздуха	Болезни органов дыхания и сердечно – сосудистые заболевания, производственный травматизм	45	
2	Дорожно - транспортное происшествие	Несчастные случаи	30	
3	Радон	Рак легких	4	
4	Микробные загрязнение воды и продуктов	Кишечные инфекции	1,1	
5	Аварии в промышленности	Смертельные исходы в результате аварий	0,4	
6	Опасные природные явления	Смертельные исходы	0,08-0,9	

Анализ статистики смертности [2] говорит о высоком травматизме на производстве и актуальности разработки мер по его уменьшению.
Уменьшение травматизма можно достигнуть внедряя: 
совершенствование и усиление контроля за применением средств индивидуальной защиты персонала;
рассмотрение вопросов безопасности эксплуатации электротехнологических установок на стадии проектирования;
модернизация существующих промышленных электротехнологических установок с целью повышения их безопасности эксплуатации;
социальная реабилитация работников промышленности во время очередного отпуска и после полученных травм.

Литература

1.	http://do.gendocs.ru/docs/index-91324.html
2.	http://unionsrussia.ru/News/WorldNews/2015/4/16/МОТ-ОЗВУЧИЛА-МИРОВУЮ-СТАТИСТИКУ-СМЕРТНОСТИ-НА-ПРОИЗВОДСТВЕ

Сведения о рецензенте:
Дунаева Татьяна Юрьевна доцент кафедры «Автоматизированные электротехнологические установки и системы». СГТУ.
Сведения об авторе:
1.	Огурцов Константин Николаевич доцент кафедры «Автоматизированные электротехнологические установки и системы». СГТУ;
2.	Васинкина Екатерина Юрьевна, магистрант кафедры «Автоматизированные электротехнологические установки и системы». СГТУ, тел. +7(937) 023-11-44
3.	Шифр специальности: 05.09.10.